|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Calciumcarbide  CaC2 | | | | | | C:\dBGS\GHS02.gif | | | CAS  75-20-7  Gevaar | | | H 260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.  P 223-231+232-370+378-422 Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand. Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen. In geval van brand: blussen met … Onder … bewaren. | | | | | | WGK 1 | Mr: 64,1 | KHLim | | 15A | |