|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| DevardalegeringKoper (49-51%) + Aluminium (44-46%) + Zink (4-6%)  |
|   | CAS8049-11-4Gevaar |
| H 228 Ontvlambare vaste stof.P 370+378.1 In geval van brand: blussen met zand. |
| WGK 0 |  | Mijn instelling |  |

 |