|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Devardalegering  Koper (49-51%) + Aluminium (44-46%) + Zink (4-6%) | | | | | |  | | | CAS  8049-11-4  Gevaar | | | H 228 Ontvlambare vaste stof.  P 370+378.1 In geval van brand: blussen met zand. | | | | | | WGK 0 |  | Mijn instelling | |  | |